机械设备采购招标公告

根据华西集团及四川省场道工程有限公司关于设备招标管理的有关规定，现本公司拟对“沥青伸缩板摊铺机”采购进行招标，并采用公开招标方式。由沥青道面工程公司相关人员组成招标评标小组，公司纪委监察部全程监督。

一、 招标单位及招标联系人

招标人：四川省场道工程有限公司沥青道面工程公司

招标牵头部门：材料设备部

联系人：于雪莉 13880542007

二、 投标文件递交时间、地点及开标时间

1、本次采购招标采用公开招标的方式进行，并在华西云采平台发布招标公告，网址为： www.hxyc.com.cn。请在平台上自行下载，已注册的合格分供商均可参与投标。

2、投标截止时间及地点：2019年4月20日北京时间上午10：00时(暂定)，各资格审核通过后的投标单位按招标方华西云采网投标要求采取“在线投标”并在投标附件处上传盖有公章的投标书扫描件。联系人：庄余兴 电话： 15882263264

三、拟招标设备的相关信息及要求

1、机械设备名称：沥青伸缩板摊铺机， 数量：壹台

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摊铺机招标采购技术参数要求 | | | |
| 设备名称：沥青混凝土伸缩板摊铺机 | | | |
| 系统配置 | 技术指标 | 参数要求 | 备注 |
| 熨平板 | 基本宽度 | ≤3000MM |  |
| 液压伸缩范围 | 3000-6000MM |  |
| 摊铺宽度 | 伸缩板摊铺宽度不少于9000MM。 |  |
| 振捣装置 | 随机配置：装备夯锤和振动器的熨平板 |  |
| 熨平板伸缩机构 | 最好不低于双套筒伸缩支撑 | 提供详细说明材料 |
| 加热配置 | 夯锤及熨平板均需配置先进的电加热系统 |  |
| 熨平板底板 | 原装进口底板，3M主板必须是一整块底板，底板宽度≥400MM，底板厚度不少于10MM |  |
| 找平仪器 | 配备自动横坡传感器1个、机械式滑靴传感器2个以及数字式控制盒，控制盒必须配置防水装置。 |  |
| 主机部位 | 料斗容量 | ≥8个立方 |  |
| 料斗长度 | ≥2200MM |  |
| 料斗防冲击推辊 | 液压伸缩并且需要配置摆动轴承。 |  |
| 料斗与发动机罩壳结合部 | 要求平滑无凸起，最大限度的降低料车与发动机罩壳碰撞。 |  |
| 接料高度 | ≤560MM（料斗底部） |  |
| 单侧料斗支撑油缸 | ≥1个 |  |
| 刮板 | 双刮板无级变速。可独立驱动、可反转。刮板条可更换，配备超声波料位传感器 |  |
| 搅龙 | 双搅龙无级变速，左右独立驱动。高度可液压调节，可正反旋转，配备超声波传感器 |  |
| 搅龙直径 | ≥400MM |  |
| 搅龙高度调节范围 | ≥150MM、要求搅龙及其附属挡板等整体液压升降，升降确保摊铺质量。 |  |
| 拱度调节 | 液压调拱，拱度调节值-2.5…+4.5 |  |
| 密实度 | 初始压实度达到90﹪以上 |  |
| 表面 | 美观、无划痕、骨料分布均匀 |  |
| 边控盒 | 功能键可单独更换，保证施工连续性，并且减少后期维护成本。 |  |
| 主控制面板 | 功能键可单独更换，具备故障代码显示模块，保证施工连续性，并且减少后期维护成本。 |  |
| 智能化 | 液压电气全数控，系统检测应简明 |  |
| 电气 | 进口件，设备运转安全、故障自检功能 |  |
| 液压 | 进口件，独立液压驱动各动作 |  |
| 制动装置 | 静液和多盘制动 |  |
| 润滑系统 | 自动中央润滑系统（拼装熨平板可除外） |  |
| 行走速度 | 0～4.5km/h |  |
| 摊铺速度 | 0～25m/min |  |
| 履带接地面积 | 宽度≥300MM，长度≥3060MM |  |
| 动力要求 | 发动机 | 纯进口、欧Ⅲ排放、六缸水冷柴油发动机 |  |
| 功率 | ≥135KW |  |
| 行走方式 | 履带式行走 |  |
| 整机机型要求 | | 要求是2016年以后的最新款机型 |  |
| 其他配置 | 驾驶室 | 硬顶棚带液压升降，座椅可左右滑动 |  |
| 设备总长度 | ≤6800MM |  |
| 设备总重量 | ≥21.3吨 |  |
| 运输高度 | ≤3055MM |  |
| 其他 | 前后各2个附加工作灯，外加1个检修照明灯。配件、随机工具、随机资料附清单，包括操作人员技术培修。 |  |
|  |  |  |

2、货到地点：云南大理机场

3、要求“设备价格”（基本配置及主要配件，须分别报价）和“运费及安装调试费”分开报价，付款方式及交货时间由投标单位在投标书中明确。

4、供货方须提供增值税专用票。

四、评标

综合考虑投标单位的设备性能、报价、整机及主要配件优惠承诺、售后服务承诺等因素，以合理低报价中标，评标结果经公司招评标小组审议后确定并通知投标人。投标人中标后，其投标文件及附件将作为合同的一部分。投标人不得以任何方式贿赂或变相贿赂招标工作人员；招标方工作人员亦不可向投标方索取或变相索取任何好处费；一经发现，招标方有权取消投标方的投标资格并将其列入供应商黑名单，招标方也将对违规工作人员作严肃处理，投诉电话028-83310592（纪委监察部）。

五、 投标书

投标书须包含如下内容文件：

（1）投标人授权委托书

（2）设备报价书。

（3）付款方式（含质保金支付方式）。

（4）设备配置清单表。

（5）产品技术参数明细表。

（6）产品质量证明书（原件随货同行）。

（7）维护维修服务承诺书（质保期内和质保期结束后的后续服务）。

（8）提供以下证明文件：营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一复印件）、安全生产许可证复印件，需加盖红章。

（9）企业业绩及产品介绍

六、投标书要求

1、 投标书要求加盖单位公章和法人印章。

七、投标单位资质与合格条件要求：

1、招标人仅接受投标人通过华西云采平台提交的投标文件，不接受通过其他方式提交的书面投标文件。线上投标内容具有法律效力且具有唯一性，请投标人慎重对待。

2、各投标人均为合法、诚实守信有实力的分供商，同时各投标单位应为具有独立法人资格、一般纳税人资质且与招标内容相对应的专业资质的分供商。

四川省场道工程有限公司

2019年3月25日